Mã lỗi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Code | Description |
| 1 | #01\* | Kẹt pallet trong băng tải |
| 2 | #02\* | Có 2 pallet trên băng tải |
| 3 | #03\* | Lỗi xylanh Z1 Down |
| 4 | #04\* | Lỗi xylanh Z1 Up |
| 5 | #05\* | Lỗi xylanh Z2 Down |
| 6 | #06\* | Lỗi xylanh Z2 Up |
| 7 | #07\* | Lỗi xylanh Stopper |
| 8 | #08\* | Lỗi xylanh Holder |
| 9 | #09\* | Lỗi có pallet trên băng tải |
| 10 | #10\* | Lỗi pallet chưa chạm stopper |